■

■

XV1=10 YV1=10 XD=5 YD=6 L=4

x=1 y=2

SC=0 执行如下：SC%X=0 SC/X%Y=0

SC=1 表示要夹取第二个了 SC%X=0 SC/X%Y=1

SC=2 表示要夹取第三个了 SC%X=0 SC/X%Y=0

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

X=4 Y=3

SC=0 表示要夹取第一个 SC%X=0 SC/X%Y=0

SC=1 表示要夹取第二个 SC%X=1 SC/X%Y=0

SC=2 表示要夹取第三个 SC%X=2 SC/X%Y=0

SC=3 表示要夹取第四个 SC%X=3 SC/X%Y=0

SC=4 表示要夹取第五个 SC%X=0 SC/X%Y=1

往上顶 X轴

往前移 Y轴

输送 Z轴