1、程序联动功能

当前已经能实现，是否需要修改？

2、上料仓子程序

上料仓动作开始

置位标志位：取料完成

上料仓动作结束

检测标志位：允许取料

在正常程序执行外面执行上料仓程序循环，执行时也有动作检测，动作延时

3、卸料仓子程序

卸料仓动作开始

置位标志位：卸料完成

卸料仓动作结束

检测标志位：允许卸料

在正常程序执行外面执行卸料仓程序循环，执行时也有动作检测，动作延时